|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 決　裁 | 課　長 | 係　長 | 係　員 |
|  |  |  |

別表第４－３（第１９条（３）関係）

色　彩　等　計　画　書

■　施設概要

|  |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 所在地 |  |
| 建物規模 | 敷地面積　　　　 　㎡ | 建築面積　　 　　㎡ | 延床面積　　　　㎡ | 階数　　 　階建 | 構造　　 　　造 |
| 用　　途 |  |
| 建築種別 | ・ 新築（新設）　　・ 改築・増築・改修 　　　・ 移転 ・ 外観変更の修繕等（従前の1/2を越える） |
| 規　　模 | ・ 一般建築物 　　 ・ 一定規模以上の建築物 ・ 大規模建築物等 |
| 地区区分 | ・ 一般地域　　　　・ 隅田川沿川地区 　 ・ 日暮里・舎人ライナー沿線地区・ 垳川沿川地区　　・ 見沼代親水公園周辺地区 ・ 西新井大師地区 |
| ・ 住居系市街地　　・ 商業系市街地　　・ 工業系市街地　　・ 沿道系市街地 |
| 色彩基準 | ・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ　　・ Ⅴ |
| 届出有無 | 　有※ ・ 無　　　※敷地面積又は延べ面積が５００㎡以上など |
| 協　　議 | 色彩検討会付議　　　　　　　年　　月　　日 |
| 条例事前協議　　　　　　ね月　　日年　　月　　日月　　日 | 景観法届出　　　　　　年　　月　　日 |
| 工　　期 | 実施設計 | 　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日 |
| 工　　事 | 　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日 |
| 所管課 | 　　　　　　　部　　　　　　　課　　　　　　　係　　　　　　　内線 |
| 工事課 | 　　　　　　　部　　　　　　　課　　　　　　　係　　　　　　　内線 |

■　既存建築物の色彩

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全体面積 | 改修面積 | 色 | マンセル表色系（近似値） |
| 色相 | 明度 | 彩度 |
| 外壁基調色 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |
| 外壁強調色 1 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |
| 外壁強調色 2 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |
| 外壁強調色 3 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |
| 屋根色 1 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |
| 屋根色 2 | ㎡ | ㎡ | 色 |  |  |  |

■　色彩計画

■　該当する色彩基準の部分に計画した色彩を記載する。（色彩基準Ⅰは、本基準において使用しない。）

■　施工後に、実際使用した色彩を記載する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基　準 | 計　画 | 施　工 |
| 色彩基準 | 部位 | 色相 | 明度 | 彩度 |  | 色相 | 明度 | 彩度 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| Ⅰ | 外壁基調色 | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － |
| 外壁強調色 | － |
| 屋根色 | － |
| Ⅱ | 外壁基調色 | 0R～9.9R | 3.0以上8.5未満 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5以上 | 1.5以下 |
| 0YR～5.0Y | 3.0以上8.5未満 | 6.0以下 |
| 8.5以上 | 2.0以下 |
| 外壁強調色 | － | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 屋根色 | 0YR～5.0Y | 6.0以下 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 6.0以下 | 2.0以下 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 外壁基調色 | 0R～4.9YR | 4.0以上8.5未満 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5以上 | 1.5以下 |
| 5YR～5.0Y | 4.0以上8.5未満 | 6.0以下 |
| 8.5以上 | 2.0以下 |
| 外壁強調色 | 0R～4.9YR | － | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.0YR～5.0Y | － | 6.0以下 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | － | 2.0以下 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 屋根色 | － | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 外壁基調色 | 0R～4.9YR | 4.0以上8.5未満 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5以上 | 1.5以下 |
| 5YR～5.0Y | 4.0以上8.5未満 | 4.0以下 |
| 8.5以上 | 2.0以下 |
| 外壁強調色 | － | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 屋根色 | 5.0YR～5.0Y | 6.0以下 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 6.0以下 | 2.0以下 | 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基　準 | 計　画 | 施　工 |
| 色彩基準 | 部位 | 色相 | 明度 | 彩度 |  | 色相 | 明度 | 彩度 | 色相 | 明度 | 彩度 |
| Ⅴ | 外壁基調色 | 0R～5.0YR | 4.0以上8.5未満 | 3.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5以上 | 1.5以下 |
| その他 | 4.0以上 | 1.0以下 |
| 外壁強調色 | － | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 屋根色 | 5.0YR～5.0Y | 6.0以下 | 4.0以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 6.0以下 | 2.0以下 | 2 |  |  |  |  |  |  |